Connections 

ReseauR_Pin1 = 5V
ReseauR_Pin2 à 9 = 5V derriere resistance de 4,7K
IC1 : 2764A

IC1 : Pin1 IC1_pin28 IC1_pin27 IC1_26 IC2_pin28 IC2_pin1 CPC_pin27 IC6_pin16 IC5_pin20 IC4_pin20 IC3_pin20 R1_Pin1 IC7_pin16 T1_pin1 
IC1 : Pin2 IC2_pin2  IC5_pin11 CPC_pin6
IC1 : Pin3 IC5_pin9  IC6_pin14 CPC_pin11
IC1 : Pin4 CPC_pin12 IC5_pin7  IC6_pin12 
IC1 : Pin5 CPC_pin13 IC4_pin11
IC1 : Pin6 CPC_pin14 IC4_pin9
IC1 : Pin7 CPC_pin15 IC5_pin6  IC6_pin10
IC1 : Pin8 CPC_pin16 IC5_pin3  IC6_pin2
IC1 : Pin9 CPC_pin17 IC3_pin8  IC6_pin4
IC1 : Pin10 IC6_pin6  CPC_pin18
IC1 : Pin11 IC2_pin11 IC7_pin3  CPC_pin26
IC1 : Pin12 IC2_pin12 IC7_pin2  CPC_pin25
IC1 : Pin13 IC2_pin13 IC7_pin1  CPC_pin24
IC1 : Pin14 IC2_pin14 IC6_pin8  IC7_pin13 IC3_pin10 IC4_pin10 IC5_pin10 B2_pin2 CPC_pin49 IC7b_pin4 

IC1 : Pin15 CPC_pin23 IC2_pin15 IC7_pin15
IC1 : Pin16 IC2_pin16 CPC_pin22 IC7b_pin3 
IC1 : Pin17 IC2_pin17 CPC_pin21
IC1 : Pin18 IC2_pin18 CPC_pin20 IC4_pin2 
IC1 : Pin19 IC2_pin19 CPC_pin19 IC4_pin3
IC1 : Pin20 IC4_pin1  IC3_pin19 IC3_pin11
IC1 : Pin21 IC2_pin21 CPC_pin8  IC5_pin1
IC1 : Pin22 IC5_pin2  CPC_pin5  IC2_pin26
IC1 : Pin23 IC2_pin23 CPC_pin7  IC5_pin5  IC4_pin5
IC1 : Pin24 IC2_pin24 CPC_pin9  IC5_pin4
IC1 : Pin25 IC2_pin25 CPC_pin10 IC4_pin4
IC1 : Pin26 (voir IC1_pin1)
IC1 : Pin27 (voir IC1_pin1)
IC1 : Pin28 (voir IC1_pin1)



IC2 : HM6264LP-15

Uniquement indiqué les pins non déja relié dans les infos au dessus

IC2 : pin3 ReseauR_Pin2  IC6_pin13
IC2 : pin4 ReseauR_Pin3  IC6_pin11 IC7_pin4
IC2 : pin5 ReseauR_pin4  IC4_pin17
IC2 : pin6 ReseauR_Pin5  IC4_pin16
IC2 : pin7 ReseauR_Pin6  IC7_pin8  IC6_pin9  
IC2 : pin8 ReseauR_Pin7  IC7_pin9  IC6_pin3
IC2 : pin9 ReseauR_Pin8  IC7_pin7  IC6_pin5
IC2 : pin10 ReseauR_Pin9  IC7_pin6  IC6_pin7
  
IC2 : pin20 IC4_pin19
IC2 : pin22 IC3_pin3     CPC_pin32

IC2 : pin27 IC5_pin17    CPC_pin33


IC3 : PAL 16R4

Uniquement indiqué les pins non déja relié dans les infos au dessus

IC3 : pin1 CPC_pin50
IC3 : pin2 IC5_pin19  

IC3 : pin4 CPC_pin30
IC3 : pin5 CPC_pin41
IC3 : pin6 IC4_pin6    CPC_pin3
IC3 : pin7 IC5_pin8    CPC_pin4

IC3 : pin9 IC5_pin12

IC3 : pin12 R1_pin1     T1_pin2
IC3 : pin13 B2_pin1     R1_pin2
IC4 : pin14 CPC_pin45
IC4 : pin15 CPC_pin43

IC3 : pin18 CPC_pin36


IC4 : PAL 16L8A

Uniquement indiqué les pins non déja relié dans les infos au dessus

IC4 : pin7 IC5_pin14  
IC4 : pin8 IC5_pin13

IC4 : pin12 IC6_pin1   IC6_pin15
IC4 : pin13     IC7_pin6   IC7b_pin6
IC4 : pin14     IC7_pin14  IC7_pin5
IC4 : pin15 IC7_pin11  IC7b_pin11
IC4 : pin17 ReseauR_Pin4
IC4 : pin18 IC5_pin18




IC5 : PAL 16L8A

Uniquement indiqué les pins non déja relié dans les infos au dessus

IC5 : pin15 CPC_pin29
IC5 : pin16 CPC_pin31


IC7 : 74LS670N

Uniquement indiqué les pins non déja relié dans les infos au dessus

IC7 : pin4 IC7b_pin6




IC7b : 74LS670N (chipset monté en cascade sur IC7)

Uniquement indiqué la relation entre IC7 et IC7b

IC7b : pin1 (Non connectée)
IC7b : pin2 (Non connectée)

IC7b : pin5 IC7_pin5

IC7b : pin7 (non connectée)
IC7b : pin8 IC7_pin8

IC7b : pin9 (non connectée)
IC7b : pin10 (non connectée)
IC7b : pin11 IC7_pin11
IC7b : pin12 IC7_pin12
IC7b : pin13 IC7_pin13
IC7b : pin14 IC7_pin14
IC7b : pin15 (non connectée)
IC7b : pin16 IC7_pin16


exotique (reste...)


R2_pin2 T1_pin3   CPC_pin28

B1_pin1 CPC_pin2
B1_pin2 CPC_pin40

IC7b_3 IC2_pin16  CPC_pin22
